**Zona de Exclusão Para Segurança de Teste de Pressão**

|  |  |
| --- | --- |
| PRESSÃO MANOMÉTRICA DE TESTE | ZONA DE EXCLUSÃO REQUERIDA PARA SEGURANÇA |
| PRESSÃO DE TESTE HIDROSTÁTICO ABAIXO OU IGUAL Á 1 bar  | 1 METRO( MÍNIMO REQUERIDO ) |
| PRESSÃO DE TESTE HIDROSTÁTICO DE 1 bar Á 50 bar | 2 METROS( MÍNIMO REQUERIDO ) |
| PRESSÃO DE TESTE HIDROSTÁTICO DE 50 A 150 bar | 4 METROS ( MÍNIMO REQUERIDO ) |
| PRESSÃO DE TESTE HIDROSTÁTICO ≥ 150 bar | 6 METROS( MÍNIMO REQUERIDO ) |
| TESTE ESTÁTICO DE VEDAÇÃO | NÃO É REQUERIDA ZONA DE EXCLUSÃO PARA SEGURANÇA  |
| PRESSÃO DE TESTE PNEUMÁTICO ABAIXO OU IGUAL DE 7,5 Bar | 10 METROS( MÍNIMO REQUERIDO ) |
| PRESSÃO DE TESTE PNEUMÁTICO ACIMA DE 7,5 Bar | 30 METROS( MÍNIMO REQUERIDO ) |
| TESTE PNEUMÁTICO EM LINHAS DE INSTRUMENTAÇÃO DE PEQUENOS DIÂMETROS | 2 METROS( MÍNIMO REQUERIDO ) |