FORNECIMENTO DE ÁGUA DOCE EM EMBARCAÇÕES

|  |
| --- |
| Histórico de Revisões |
| **Data** | **Revisão** | **O que foi revisado** |
| 02/09/2020 | 00 | Elaboração da nova versão de procedimento com base nos requisitos das normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 |
| 11/04/2023 | 01 | Menção ao procedimento PS-MAUA-APO04-DG07. |

**ÍNDICE**

[1 PROPÓSITO 4](#_Toc26836043)

[2 REFERÊNCIAS 4](#_Toc26836044)

[3 SETORES ENVOLVIDOS 4](#_Toc26836047)

[4 TERMOS UTILIZADOS 4](#_Toc26836048)

[5 PROCEDIMENTO 4](#_Toc26836058)

[6 ANEXOS 4](#_Toc26836066)

1 PROPÓSITO

Fixar os requisitos e descrever a sistemática a ser aplicada no fornecimento de água doce nas embarcações atracadas ou docadas no Estaleiro Mauá.

2 REFERÊNCIAS

2.1 PS-MAUA-APO04 - Facilidade de Apoio.

3 SETORES ENVOLVIDOS

**3.1** Gerência de Operações;

* 1. Docagem.

4 TERMOS UTILIZADOS

Não Aplicável

1. PROCEDIMENTO

|  |  |
| --- | --- |
| **INSTRUÇÃO DE TRABALHO** | **INFORMAÇÕES TÉCNICAS** |
| Confirmar a quantidade de água doce a ser fornecida e o tanque correto com o Comandante ou Armador da embarcação. | N/A |
| Conectar hidrômetro e mangueira de água doce na rede do estaleiro. | N/A |
| Verificar, junto com o armador, a marcação inicial do Medidor de Consumo (m3). | Pegar aprovação do armador no formulário de Consumo de Água Doce (PS-MAUA-APO04-DG07) |
| Conectar mangueira de água doce na rede de entrada do tanque indicado pelo armador. | N/A |
| Iniciar fornecimento de água doce até a quantidade estipulada pelo cliente. | N/A |
| Verificar, junto com o armador, a marcação final do Medidor de Consumo (m3). | Pegar aprovação do armador no formulário de Consumo de Água Doce (PS-MAUA-APO04-DG07) |
| Remover e recolher mangueira de água doce e hidrômetro para o local apropriado. | N/A |

6 ANEXOS

Não Aplicável.