****

 **ENSAIO DE VEDAÇÃO DE RESPIRADORES**

|  |
| --- |
| Instrução Normativa nº 1 do Ministério do Trabalho de 11 de Abril de 1994 |
| **Equipamento Utilizado:** Fit test **Data:**  |
| **Identificação****Funcionário:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Rúbrica\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Função:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Empresa:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Dados do Respirador****Fabricante:** M.S.A **Modelo:** Máscara Advantage 200  **C.A:** 8558 **Tamanho:** Grande |
| **Dados do Filtro/ Cartucho****Fabricante:** **Modelo: Tamanho:**  |
| **Dados do Teste de Sensibilidade****Sensível à solução de ensaio**: Sim Não Nº de bombeadas: \_\_\_\_\_ |
| **Exercícios** | **Aprovado**  |
| **SIM** | **NÃO** |
| Respiração Normal |  |  |
| Respiração Profunda |  |  |
| Cabeça de um lado para outro |  |  |
| Cabeça para cima e para baixo |  |  |
| Leitura |  |  |
| Andar sem sair do lugar |  |  |
| Respiração Normal |  |  |
| **Avaliador Final do Respirador:**  Aceito Rejeitado   |
| **Uso de Outros EPI´s:** Óculos de Segurança Protetor facial Capacete   Máscara de Solda Outros\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Características individuais que interferem na vedação:** Cicatrizes Prótese Óculos de grau Outras:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Observação:** |

**Teste Realizado por:**

Nome: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_