**Logotipo

Descrição gerada automaticamente**

**ENSAIO DE VEDAÇÃO DE RESPIRADORES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Instrução Normativa nº 1 do Ministério do Trabalho de 11 de Abril de 1994 | | |
| **Equipamento Utilizado:** Fit test **Data:** | | |
| **Identificação**  **Funcionário:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Rúbrica\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Função:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Empresa:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **Dados do Respirador**  **Fabricante:** M.S.A **Modelo:** Máscara Advantage 200  **C.A:** 8558 **Tamanho:** Grande | | |
| **Dados do Filtro/ Cartucho**  **Fabricante:** **Modelo: Tamanho:** | | |
| **Dados do Teste de Sensibilidade**  **Sensível à solução de ensaio**: Sim Não Nº de bombeadas: \_\_\_\_\_ | | |
| **Exercícios** | **Aprovado** | |
| **SIM** | **NÃO** |
| Respiração Normal |  |  |
| Respiração Profunda |  |  |
| Cabeça de um lado para outro |  |  |
| Cabeça para cima e para baixo |  |  |
| Leitura |  |  |
| Andar sem sair do lugar |  |  |
| Respiração Normal |  |  |
| **Avaliador Final do Respirador:**  Aceito Rejeitado | | |
| **Uso de Outros EPI´s:** Óculos de Segurança Protetor facial Capacete    Máscara de Solda Outros\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Características individuais que interferem na vedação:** Cicatrizes Prótese  Óculos de grau Outras:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **Observação:** | | |

**Teste Realizado por:**

Nome: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_