-Embarcação:

-Data de Realização:

-Horário de Inicio:

-Local do Teste:

-Identificação do Sistema ou Trecho:

-Pressão de Teste:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Item do Procedimento | Descrição | Atende | Observação |
| Sim | Não |
| 01 | 5.1.1 | Estão disponíveis: - Procedimento de Teste?- Pasta completa do Subsistema ou trecho? |  |  |  |
| 02 | 5.1.2 | O sistema ou trecho está liberado pelo CQ, após inspeção do Mauá e Cliente? |  |  |  |
| 03 | 5.1.3 | Foi realizada a Limpeza da Tubulação? |  |  |  |
| 04 | 5.2.2 | APR está emitida? |  |  |  |
| 05 | 5.2.2 | PT está aprovada? |  |  |  |
| 06 | 5.2.3 | A equipe de teste está treinada? |  |  |  |
| 07 | 5.2.4 | A área de teste está sinalizada? |  |  |  |
| 08 | 5.2.5 | Distância de isolamento atende o Anexo IV? |  |  |  |
| 09 | 5.2.6 | A área está isolada com tela? |  |  |  |
| 10 | 5.2.7 | A linha testada está identificada com fita vermelha e branca? |  |  |  |
| 11 | 5.2.8 | Foram verificados os vents e drenos? |  |  |  |
| 12 | 5.2.10 | A equipe de teste está identificada? |  |  |  |
| 13 | 5.2.11 | Equipe de teste está identificada na PT? |  |  |  |
| 14 | 5.2.12 | Válvulas e acessórios sujeitos a teste possuem certificados de TH? |  |  |  |
| 15 | 5.2.13 | A equipe dispõe de rádio comunicador? |  |  |  |
| 16 | 5.2.16 | Manômetros possuem certificados de calibração? |  |  |  |
| 17 | 5.3.3 | Foram removidos os purgadores, instrumentos, controladores e todos os dispositivos que causem restrição de fluxo. |  |  |  |
| 18 | 5.5.3 | Planilha de Registro – Anexo III está disponível no local? |  |  |  |
| 19 | 5.5.3  | Todas as raquetes instaladas no teste deverão conter uma identificação numérica. |  |  |  |
| 20 | 5.5.3 | No processo de preparação para instalação das raquetes e a remoção após o teste aprovado, em todo esse processo deve ser acompanhado pelo Armador ou responsável designado por ele  |  |  |  |

**-Equipe de Teste:**

-------------------------------------------- --------------------------------------------

**Responsável - Mauá pelo TH Responsável – Armador**